전기음성도

정의

공유결합에서 한 원자가 다른 원자의 전자에 대해 갖는 인력의 세기

Pualing 척도(그림 3.54)

전기음성도:	분자 내에서 원자가 전자를 끌어당기는 힘

상대적 양

측정불가

이론적 해리 에너지와 실제 해리 에너지간의 차이로부터 전기음성도 계산

[eqn: D(A-B)~=~D_np (A-B)~+~D_p (A-B)]

[eqn: D(A-B)~=~{D(A-A)~+~D(B-B)} over 2]; 이론적 해리 에너지

[eqn: 실제~ D(A-B)~=~D'(A-B)~>~{D(A-A)~+~D(B-B)} over 2]

[eqn: D'(A-B)~-~D(A-B)~=~D_p (A-B)]

[eqn: D_p (A-B) ~∝~극성의 크기~∝~︳χ_A ~-~χ_B ︳]

전기음성도, Δ의 계산

[eqn: Δ~=~96.49~×~(χ_A ~-~χ_B )]

[eqn: ∴~D(A-B)~=~D_np (A-B)~+~Δ]

χA: F=4.0으로 정의한 임의의 값

주기율표의 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 증가

족에서 아래로 내려갈수록 감소

장점:	생성열과 전기음성도를 연관시킬 수 있다.

[eqn: -ΔH_f ~=~n times 96.49 times (χ_A ~-~χ_B )^2~~~~~for AB_n]

가장 널리 사용된다.

단점:	공유결합을 하고 있지 않은 원소의 전기음성도는 구할 수 없다.

결합에너지는 구조에 따라 변한다.

Allred-Rochow 척도

원자의 유효 핵 전하와 공유 반지름 또는 원자 반지름을 이용하여 전기음성도 정의

반지름이 작을수록, Z*가 클수록 전자를 잘 끌어당긴다.

[eqn: χ_AR ~∝~ Z^* over r^2]

[eqn: χ_AR ~=~ 0.3590 Z^* over r^2 ~+~0.744]

r: 공유 반지름 또는 원자 반지름

가벼운 원소: [eqn: χ_P~=~ χ_AR]

무거운 원소: [eqn: χ_P~<~ χ_AR]

장점: 결합의 성질과 무관하며 원소에 대한 고유치

Mulliken 척도

전기음성도: 원자의 전자 친화도와 이온화 에너지의 평균값

[eqn: χ_M ~=~{I.E.~+~E.A.} over 2]

장점:	서로 다른 이온 상태와 혼성화의 변화에 따른 원소의 전기음성도를 각각	구할 수 있다.

기체 상태의 값: 절대 전기음성도

[eqn: χ_P ~=~1.35χ_M^1/2 ~-~1.37]

Gordy 척도

원자의 원자가 전자에 대한 potential energy의 척도로서 전기음성도를 정의

[eqn: χ_G ~=~{n+1} over 2r ~~~~~~~~~n: 원자가~ 전자의~ 수]

장점:	주기율표에서 χ를 예측 가능

오른쪽과 위로 갈수록 전기음성도 증가

Sanderson 척도

안정도 비 = D/Do

Do: 고립된 원자에서의 전자 밀도

D: 결합된 원자에서의 전자 밀도

안정도 비가 1보다 클수록 전기음성도가 더 크다.

안정도 비가 1보다 작을수록 전기음성도는 더 낮다.

실제 결합에서 원자의 전자쌍에 대한 인력의 척도

실용성은 없으나 전기음성도를 가장 정확하게 정의