기계작업별 Checklist	에이프런 컨베이어	CL-안전-205

	기계설비 설명	에이프런 컨베이어는 물건의 운반을 편리하게 해 주는 기계로서, 두 줄의 엔드리스 체인을 평행으로 순환시키고 그 사이에 강판을 고정하여 지지하는 구조이다. 운반물이 떨어지지 않도록 테두리가 만들어져 있는 특징이 있다.
	유해위험요인	- 벨트의 과속 또는 후진, 갑작스러운 운반정지, 불규칙한 운반물의 적재 등에 의해 낙하하거나 흘러내리는 운반물로 인해 상해를 입을 위험이 있다. - 벨트의 롤러에 협착될 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전보건에 관한 규칙 제209조 관련> - 컨베이어 등에 신체일부가 말려드는 등 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때 및 비상정지장치를 설치하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	급정지장치 또는 비상정지장치는 정상적으로 작동하는가?
2	비상정지버튼은 잘 보이고 누르기 용이한 위치에 설치되어 있는가?
3	정전, 전압강하 등에 의한 운반물의 역주행을 방지하는 장치는 갖추어져 있는가?
4	걸려 넘어지는 일이 없도록 작업 전에 작업장 주변을 정리정돈하였는가?
5	컨베이어 벨트의 구동장치에 이물질은 모두 제거하였는가?
6	작업 전 벨트에 파손된 부위는 없는지 점검하였는가?
7	작업 중 컨베이어의 운반속도를 임의로 조작하지는 않는가?
8	운반물을 컨베이어에 싣기 전에 적당한 크기인지 확인하는가?
9	운반물은 한쪽으로 치우치지 않고 균형있게 적재되어 있는가?
10	컨베이어 벨트는 반드시 지정된 작업자가 조작하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해