◎ 신설 심사지침

제목 :「척추유합술시 사용하는 고정기기 인정기준」에서□분절간 불안정성□에 대한 방사선적 진단기준

「척추유합술시 사용하는 고정기기(Cage단독 또는 Cage와 pedicle screw system 병용) 인정기준」의 적응증 중 ‘가.-(4)-② 분절간 불안정성이 확인되는 경우 ’의 방사선적 진단기준은 다음과 같이 함.

- 다    음 -

요추부 측면 굴곡-신전 사진에서

가. 시상면 전위(sagittal plane displacement) 4mm 이상인 경우이거나

나. 시상면 굴곡도(sagittal plane angulation)가

- L1-2, L2-3, L3-4 : 15° 이상

- L4-5 : 20° 이상

- L5-S1 : 25° 이상

※ (측정 방법은 [fig.1], [fig.2] 참조)

[fig.1] Measurement of sagittal plane displacement in the lumbar spine.

[fig.2] Measurement of sagittal plane angulation in the lumbar spine. A method of measuring sagittal plane angulation of the L4-L5 funtional spinal unit on dynamic lateral radiographs. The sagittal plane anglution is the difference between the Cobbs measurements taken in flexion(A) and extension(B).

치료재료 관련 심사지침이 위와 같이 신설, 공개되어 2010년 2월 1일부터 적용됨을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.