▣ 배출가스자기진단장치(OBD)를 갖추어야 하는 자동차에 대한 안내문입니다.

1. 해외에서 자동차를 수입하고자 하시는 분들은 자동차 통관 전에 OBD장치에 대해 충분한 검토가 필요합니다.

2. 부착 의무화시점이 지난 해당차종의 경우 OBD장치가 부착되어 있지 않을 경우 배출가스인증이 불가능합니다. ➡ 통관 전 OBD 장치가 부착되어 있는지를 반드시 확인 하여야 합니다.

3. OBD 장치는 지역마다 제작 기준 및 부착시점이 다르며, 우리나라와 다른 기준의 OBD장치가 부착된 자동차는 국내 배출가스 인증이 불가능합니다.

< 배출가스자기진단장치를 갖추어야 하는 자동차 >

분 류 (국내기준)	2006. 1. 1 이후	2007. 1. 1 이후	2009. 1. 1 이후
휘발유 자동차 (미국식 OBD = OBD II)	ㅇ 경자동차 ㅇ 중형승용자동차 ㅇ 소형화물자동차 ㅇ 중형화물자동차	ㅇ 소형승용자동차 (단계적으로 적용)	ㅇ 대형승용자동차 ㅇ 초대형승용자동차 ㅇ 대형화물자동차 ㅇ 초대형화물자동차
경유 자동차 (유럽식 OBD = EOBD)	ㅇ 경자동차 ㅇ 소형승용자동차	ㅇ 중형승용자동차 ㅇ 소형화물자동차 ㅇ 중형화물자동차	ㅇ 대형승용자동차 ㅇ 초대형승용차 ㅇ 대형화물자동차 ㅇ 초대형화물자동차

비 고 :

1. 자동차의 종류는 다음의 별표5와 같다.

2. 휘발유 소형승용자동차 중 수입중고차 및 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차의 경우에는 2009년도부터 적용

3. 소형승용자동차 중 차량총중량이 2.5톤을 초과하는 자동차는 2007년도부터 적용

[참고자료 1]

대기환경보전법 시행규칙 [별표 5]

자동차의 종류 (제7조 관련)

========================

종 류	정 의	규 모
경자동차	사람 또는 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량 800cc 미만
승 용 자 동 차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	소 형	엔진배기량 800cc 이상, 차량총중량 3.5톤 미만, 승차인원 8인 이하
		중 형	엔진배기량 800㏄ 이상, 차량총중량 3.5톤 미만, 승차인원 9인 이상 15인 이하
		대 형	차량총중량 3.5톤 이상 12톤 미만
		초대형	차량총중량 12톤 이상
화 물 자 동 차	화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	소형	엔진배기량 800cc 이상, 차량총중량 2톤 미만
		중형	엔진배기량 800㏄ 이상 및 차량총중량 2톤 이상 3.5톤 미만
		대형	차량총중량 3.5톤 이상 12톤 미만
		초대형	차량총중량 12톤 이상
이 륜 자 동 차	1인 또는 2인 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차중량 0.5톤 미만
건 설 기 계	건설공사에 사용하기 적합하게 제작된 것	원동기 정격출력 19㎾ 이상 560㎾ 미만

[참고자료 2]

OBD 설명자료

□ OBD 개요

◦ 배출가스자기진단장치란 자동차에서 배출되는 배출가스가 배출허용기준을 초과할 때 운전자에게 경고하여 관련부품을 수리하게 함으로써 대기오염을 방지하기 위한 장치

□ OBD 도입경위

◦ '03년 12월 대기환경보전법 시행규칙 개정시 제작․수입자동차 인증시험에 OBD도 함께 시험하도록 규정

◦ 연도별 세부시행사항은 ‘04년 6월 “제작자동차 인증방법 및 절차에 관한 규정” 개정시 반영

□ OBD 작동원리

◦ 배출가스에 연관된 부품에 감시장치(촉매감시장치, 산소센서 감시장치, 실화감시장치 등 11개)를 부착하여

◦ 부품의 작동상태를 감시하고 비정상적으로 작동한 경우 운전자에게 경고하는 시스템