---- 화재조사 정리 ----

0. 합성수지류 연소 : 연화 →변형 →용융 →소실

0. 플라스틱 발화 매커니즘 : 흡열과정, 분해과정, 혼합과정, 방화연소과정, 배출과정

0. 목재표면 균열흔 : 완소흔 - 700~800도 삼각 또는 사각형태 수열흔

강소흔 - 900도 깊은 요철 형성된 수열흔

열소흔 - 홈이 아주 깊은 1000도 정도 대형 목조건물 형상

훈소흔 - 발열체가 목재면에 무염연소시 발생

목재 수분 15%이상이면 착화하기 어렵고, 착화온도는 120도 전후,

0.열경화성수지 - 화재시 경화 반응이 진행되고, 용제와 열에 녹기 어렵다(페놀수지, 멜라민수지)

열가소성수지 - 화재시 연화되고, 재사용가능 (염화비닐, 스틸렌)

0.도료외관상 수열변화 : 변색 → 발포 → 회화(와전히 태워서 재로 만듦) → 소실

0.5대 범용플라스틱 - 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스타이엔, 폴리염화비닐, ABS수지

0.화재증거물 수집 관리규칙 규정 증거물 시료용기 - 유리병, 주석도금캔, 양철캔

0.커핑 - 임야화재 보통 바람이 물어오는 쪽의 나뭇가지 잔디 등에서 일어난다. 한 면은 바람에

많이 노출되서 타고, 반대면은 안전

0.액체탄화수소(석유류) 연소 - 증발연소 / 액면연소 / 등심연소 / 분무연소

0.LPG차량 기화기 기능 - 감암, 증발, 조합 기능

밸브색상 - 충전밸브(녹색) / 액상밸브(적색) / 기상밸브(노랑색)

0.드롭다운 패턴 - 복사열 등의 열전달에 의해 멀리 떨어진 바닥에 떨어져 붙타는 현상

0.차량화재

미스파이어 - 점화플러그 불량으로 연소되지 않은 가스가 고열 배기가스에 점화 연소

런온현상 - 아이들링 조정 불량등에 의하여 엔진 스위치를 꺼도 엔진계속 회전하는 상태

0.화재현장조사 순서

화재건물전체, 주변상황(관찰) → 화재관계자(질문) → 발화부(추정) →발굴(복원) →발화지점     (발화원인판정)

0.화재증거물 수집관리규칙 5가지

- 일반적인 원칙과 절차 준수

- 화재피해자의 피해를 최소화 범위에서 증거물 수집

- 진정성, 무결성이 보존되는 기술적, 절차적 수단

- 증거물 오염, 훼손, 변형되지 않도록 적절한 도구를 사용 물증 획득

- 법정에 제출시 원본성이 보장되게 한다

0.화학공장 조사방법 : 자료수집 → 가치부여 → 체계부여 → 타당성 밝힘 → 화재원인의 결정

0.수렴화재 - 투명용기, 빈유리병, 물과 같이 렌즈상이 될 수 있는 볼록면, 구면 물체를 매개체로

태양광선이 굴절 출화하는 현상

0.장비자료

클램프미터 - 선로에 흐르는 교류 전압과 전류, 직류 전압 및 저항을 측정

가스크로마토그래피 - 휘발성인 무기화학물과 유기화학물을 분리해 성분을 분석

주사전자현미경 - 금속세라믹, 고분자 광물 시료의 미세구조 관찰 및 성분 분석에서 사용

검전기 - 전기의 통전여부를 확인하기 위한 장비로 드라이버식 소형 램프로 통전확인

0.카메라 조도계 - 물체가 검게 완전연소된 화재현장에서 실내, 외의 밝기를 측정할 뿐만 아니라

물체에서 나오는 빛의 양까지 측정하여 선명한 사진 촬영 가능

0.화재패턴 발생원인 3가지 : 열 / 연기응축물 / 물질이나 연료의 소모

0.화재조사 현장 감식에 따른 발화지역 판단 방법

가연물의 탄화심도 - 탄화심도가 깊은 부분이 발화부

건축물, 가구 등의 도괴 방향성 - 발화부쪽으로 벽체나 기둥 가구 등이 무너지거나 함몰되는 현상

수직면에서 연소의 상승성에 의한 추정방법 -  V패턴 (연소상승성)

목재의 표면에서 나타나는 균열흔 - 균열흔이 큰 쪽이 발화부

벽면 마감재에 나타나는 박리흔 - 밝은 흰색부분이 발화부

불연성 집기류 가전제품 등의 변색흔 - 검은색보다는 붉은색을 띠는 부분이 발화부

화재시 발생하는 주연흔- 발화지점에 가까울수록 옅은 색을 띤다

일반화재에서 나타나는 주염흔 -연한갈색, 상아색, 백색을 띠며 밝은 색 부분이 발화부

만곡현상 - 열과 접촉한 방향으로 금속이 팽창하기 때문

0.인화성 액체에서 만 나타나는 패턴 : 포어패턴, 스플래시패턴, 도넛패턴

포어패턴 - 인화성액체가 바닥에 뿌려졌을 때 쏟아진 부분과 쏟아지지 않은 부분의 경계 흔적

스플레시패턴 - 액체가연물이 연소하면서 발생한 열에 의해 스스로 가열되어 액면에서 끊으

면서 주변으로 튄 액체가 국부적으로 점처럼 연소된 흔적

모래시계패턴 - 화염의 하단부는 거꾸로 된 V형태를 나타내고 고온가스영역이 수직표면의

중간에 위치 할 때 V형태가 상단부에 만들어지는 형태

트레일러패턴 - 섬유류, 짚단 등을 연결한 후 인화성 액체를 그위에 뿌려 수평면에 길고

직선적인 형태로 나타나는 좁은 연소 흔적

* 일반화재에서 나타날 수 없는 화재 패턴(방화현장 전형적)

- 트레일러 패턴 / 2개소 이상 독립 연소 패턴

0.하소란 석고벽면 등이 열에 의해 탈수됨으로써 수축 및 균열이 발생하고부서지기 쉬운 상태로

이르러 회화되는 현상

0.1차 단락흔, 2차 단락흔 차이 성명

1차 단락흔 - 화재원인이 된 단락 /형상이 둥글고 광택이 있음 / 일반적으로 탄소는 검출되지 않음

2차 단락흔 - 통전상태에서 화재로 열로 인한 절연피복이 소실되어 생긴 단락 /광택이 없고 /

탄소가 검출되는 경우가 많다

0.전기적 요인에 의한 발화부 추적 방법

- 전기의 통전여부를 확인한 후 전원측과 부하측을 구분하고 아크래핑을 실시

- 부하측 최말단의 단락흔을 확인

- 차단기 및 전선의 상태, 주변 환경 등을 복합적 고려

0.누전차단기 사용목적 : 과부하 차단/ 단락 차단 / 접지전류 차단

누전화재 3요소 : 누전점 / 접지점 / 출화점

0.수직재인 금속류가 열을 받으면 열을 받은 반대방향으로 휘어 진다

- 열과 접촉한 방향으로 금속이 팽창하기 때문이다

0.유리의 파손 상황

인위적 파손 - 파괴기점이 국부적, 파괴된 지점으로 측면에 방향성 리플마크 형성

열에 의한 파손 - 유리 표면 그을음 발생, 동심원형태의 파단이 발생

폭발에 의한 파손 - 유리의 표면적 전체가 전면적으로 압력을 받아 파괴

0.줄울열 발화 현상 3가지

아산화동 증식 ; 동의 도체에서 스파크 등 고온을 받았을 때 동의 일부가 산화되어 이상발생

하는 반도체 성질로 인하여 발열 발화하는 현상

반단선 : 전선 소선이 끊어진 부분에서 접촉과 단선을 반복함으로써 국부적으로 소선의 한쪽에서

스파크가 일어나고 결국 다른 한쪽 소선 피복까지 소손되면 두 선간의 단락일 발생

접촉저항 증가 : 접속부의 나사조임이 불량하거나 압착상태가 불량하면 접촉부에 발열이 발생                 로 인해 금속면이 용융되거나 절연피복에 착화된다.

(단락: 두 개의 선단에 용융흔 발생 / 반단선 : 부하측 선단에 용융흔 발생)

* 아산화동 특징

- 외형은 쉽게 부서지며, 분쇄물의 표면은 은회색의 금속광택

- 분쇄물을 현미경으로 관찰하면 아산화동 특유의 루비아 같은 적생결정

- 아산화동은 건조한 공기중에 안전하지만 습한 공기중에서 서서히 산화되어 산화동이 된다

0.트레킹현상 3단계

1단계 - 유기절연재료 표면에 습기나 먼지 등이 퇴적된 상태

2단계 - 미소한 불꽃방전이 발생

3단계 - 방전에 의한 도전로가 형성되고 표면의 탄화가 진행될 것

* 트레킹과 보이드의 차이

트레킹- 유기절연물의 표면에서 발화

보이드 - 절연파괴는 절연물의 내부에서 발화

0.백열 전구 점등/ 소등 차이점과 동일점

차이점

점등 - 필라멘트의 단선, 용흔이 발생 / 유리구 내벽에 백색물질 도포 / 배기관의 백색물질 부착

소등 -필라멘트의 도선선 등 내부 변화 없다 / 유리구 내벽 깨끗하다 / 배기관의 깨끗하다

동일점 - 열을 받은 쪽으로 유리구가 부풀어 오르고 구멍이 발생

(백열전구 봉입가스 - 아르곤 및 질소의 혼합가스)

0.가스 용기별 도색 - LPG(회색) / 액화암모니아(주황색) / 수소(백색) / 액화염소(갈색)

0.이동식 부탄 용기 내부압력 상승 상부 경판이탈 압력 11㎏/㎠

0.LPG가스용기 안전밸브 압력 24㎏/㎠

(LP용기 저장시 85%만 충전하는 이유 - 85%이상 충전할 경우 온도가 상승하여 내압이 증가

하면 용기 파열의 위험성이 크기 때문)

0.블레비 발생과정 4단계

액온상승 - 연성파괴- 액격현상 - 취성파괴

0.돌비현상 - 액체를 비점 이상으로 가열할 때 급격하게 폭발적인 비등을 일으키는 것

0.연속방화 - 범행횟수가 단 한번이지만 3곳 이상 다발성으로 불을 놓는 것으로 냉각기는 없다

연쇄방화 - 범행횟수가 범행장소가 각기 다르게 3회이상 방화를 저지는 것

0.방화판정 10대 요건

여러곳에서 발화 / 연소촉진물질의 존재 / 화재현장에 타 범죄 발생증거 / 화재가 발생할 수지

가 없는 위치에서 발화/ 화재원인 부존재 / 화재발생 이전에 귀중품 반출 / 수선 중 화재

/화재 이전에 건물이 손상된 경우 / 동일 건물에서 재차 화재 / 휴일 또는 주말화재

0.화재 지연방법 -촛불 / 지연타이머 사용 / 전기발열체에 가연물을 올려 놓고 지연 도피시간 확보

0.차량화재에서 역화/ 후화

역화 - 기화기와 연결된 흡기관의 연료계통에서 연소하는 현상

후화 - 배기 매니폴더와 연결된 배기장치 계통에서 연소하는 현상

0.삼원촉매장치 금속 3가지 - 백금, 필라듐, 로듐

0.과레이싱(고속공회전) - 운전자가 가속페달을 일정시간 밟은 경우 엔진이 오버히트를 일으키고

고온상태의 엔진오일이 오일팬과 실린더 블록의 접속 틈새로 분출하여 고온의 배기관 위로 떨어

지면 출화한다.

0.나무에 벼락이 떨어졌을 때 뿌리부분에 있는 모래가 녹으면서 형성된 유리덩어리 형태의 암석

-섬전암

0.임야화재 발화조사 방법

나선법 이라고도 하며 발화지역을 원형으로 조사하는 방법 - 루프기법

좁은길 기법은 좁은 통로길을 직선적으로 비교적 빠르게 조사

조사구역을 수직 또는 수평상태로 이동하며 동일구역을 두 번 이상 조사방법 - 격자기법

0.증거물 수집 필요성 3가지

- 발화원과 관계된 물질 또는 물체의 위치 구조, 재질 등의 분석

- 발화 및 연소 확산된 경위 파악 및 발화원의 논증자료 확보

- 감식과 감정을 위한 연구 자료 및 법적 증거 자료 확보

0.증거물 시용용기 중 1회 사용 후 반드시 폐기하는 용기는 - 주석도금캔

0. 유리병, 금속캔에는 액체 촉진제 내용적 2/3이상을 채우지 않는다

시료용기 마개는 고무를 사용할 수 있으나 클로로프렌고무는 제외

유리병 시료용기는 코르크 마개는 휘발성 액체 물질에는 사용하지 않아야 한다

0.제조물책임법 결합의 종류 - 제조상 결함 / 설계상 결함 / 표지상 결함

0.카이비드가 물과 반응 CaC2 + 2H2o  - Ca(OH)2  + C2H2

0.집기비품 최종잔가율 10%이며, 공식은〔1 - (0.9 X 경과 / 내용) 〕

가재도구 최종잔가율 20%이며, 공식은〔1 - (0.8 X 경과 / 내용) 〕

0.아크매핑의 목적

- 전지적 아크로 손상된 부분을 추적하여 발화부 판단

- 사건 순서를 결정하기 위한 테이커 분석과 검증

0. 프로판 연소범위 2.1 ~ 9.5 / 부탄 1.8 ~ 8.5 / 메탄 5 ~ 15