지게차 관련 안전사고 예방 대책

H/R팀(2011. 1)

1. 지게차 운전시 준수사항

가. 관리․감독자

1) 작업 개시전

◦ 운전자는 관계법령에 의한 유자격자 중에서 적임자를 지정

◦ 작업계획의 작성 및 관계자와 협의하고 작업마다 작업지시서를 작성하여 작업지시

◦ 운전자로부터 기기의 고장보고 시, 즉시 운전정지 및 정비․지시

◦ 매일 작업개시 전 점검토록 교육실시

2) 작업중

◦ 필요한 작업 공구류는 차체에 정착, 사용이 용이하도록 조치

◦ 엔진이상 보고 시 즉시 장비를 정지시키고 정비토록 조치

◦ 헤드가드 및 백 레스트를 장착하여 사용

(다만, 물체의 낙하에 의해 운전자가 다칠 위험성이 없는 경우는 제외)

◦ 통로 폭, 주변의 장해물 등에 위험이 있는 경우 사전에 필요한 조치 강구

◦ 지게차가 그 작업에 최적의 운반기계인지 여부확인

◦ 높이 2m이상의 고소작업등에 지게차를 이용 작업하는 경우 유경험자의 선임 및 작업을        지휘토록 지시

◦ 작업지휘자는 사전에 작업관련자와 협의

나. 운전자

◦ 유자격자를 임명하고 담당자 이외는 운전금지

◦ 취급물품에 적합한 팰릿, 받침대 또는 부착물 사용

◦ 작업 지시서에 따라 작업수행

◦ 항상 주변의 작업자나 물체에 주의하여 신중하게 운전

◦ 이동 중 제한속도 준수(5km 이내)

◦ 급속한 선회 금지

◦ 물건을 들어올린 상태에서 주행 및 선회금지

◦ 대형물의 운반 시 후방운전을 원칙으로 함

◦ 점검정비 실시 및 유지 보수

◦ 작업중 고장의 발견시는 즉시 운전정지 및 관리․감독자에게 보고

◦ 비포장 및 좁은 통로, 굴곡부분 등에서 급출발이나 급브레이크 사용을 지양한다.

4. 지게차 운반 작업시 준수 사항

가. 적재

◦ 적재 장소까지 차체를 몰고 간 후 되도록 하물에 직각으로 차체를 댄다.

◦ 밑에 걸리는 물건이 없는 지 확인 후 약간 뒤로 기울여서 적재물을 위로 올린다.

◦ 포크나 적재물의 밑에는 절대로 들어가서는 안 된다.

◦ 수리․점검 등을 할 경우에 포크가 불의에 낙하하는 것을 방지하기 위해 안전지주나        안전블록을 사용한다.

◦ 마스트를 기울여서 수직이 되게 한 후 하물을 내려놓는다.

◦ 차량을 후진시켜서 포크를 뺀다.

◦ 하물에서 포크가 완전히 나오면 포크를 지면에서 15～20cm정도 떨어지도록 내린         후에 이동한다.

나. 주 행

◦ 화물을 적재한 상태에서는 비 적재 주행시보다 속도를 더 감속한다.

◦ 비포장 및 좁은 통로, 굴곡부분 등에서 급출발이나 급브레이크 사용을 지양한다.

◦ 항상 운행 주변의 전후좌우를 살핀다.

◦ 선회시는 속도를 줄이고 화물의 안전과 후부 차체가 주변에 접촉되지 않도록 유        의한다.

◦ 적재된 화물이 크고 현저하게 시계를 방해할 경우는 유도자를 지정하여 차를 유도        하던가, 경적 및 경광등 사용한다.

◦ 포크를 지상 30cm이상 올린 상태로 주행하지 않는다.

◦ 마스트를 수직 또는 앞쪽으로 기울인 상태로 주행하지 않는다.

◦ 최대 하중에 근접한 화물을 적재하여 뒷바퀴가 뜨는듯한 상태로 주행하지 않도록         한다.

◦ 포크에 의해 지지되고 있는 화물 아래로 근로자를 출입시키지 않는다.

◦ 창고의 출입구, 건널다리 등 요철이 있는 곳에서는 세심한 주의를 요한다.

◦ 포크에 지지된 팰릿, 받침대 또는 카운터 웨이트 등에는 작업자를 태우지 않는다.

◦ 주행중에 뛰어 오르거나 내리지 않는다.

◦ 경사면에 따라서 횡방향으로 주행하거나 방향변환을 하지 말것.

◦ 경사면을 주행할 경우는 특히 다음의 사항에 유의한다.

- 경사면을 올라갈 경우 : 포크의 선단 또는 팰릿의 아랫부분이 노면에 접촉되지           않는 범위에서 가능한 한 지면 가까이 놓고 주행

- 경사면을 내려갈 경우 : 후진운전을 하고 엔진브레이크를 이용(변속레버가 중립          상태에서 탄력으로 내려가서는 안 된다.)

5. 장비운행자 준수사항(모든 장비에 비치)

장비운행자 준수사항

1. 본 장비의  실내 최고속도는  5km/h이상 절대 초과 운행하지     말 것.

2. 장비 미운행시 주차브레이크를 사용하고, 키(Key)는 반드시 뽑     아 운전자 또는 키(Key)함에 보관 할 것.

3. 포크는 지상에서 20㎝이상 올린 상태로 주행하지 말 것.

4. 급출발, 급정지, 급선회, 과속 등을 하지 말 것.

5. 앞지르기엄금, 서행장소 준수, 일단정지 이행 등 안전표지 내     용을 준수 할 것.

6. 본 장비는 지정된 운전자 외 운전 및 타인을 동승시키는 행위     를 절대하지 말 것.

7. 항상 주변 작업자나 물체에 주의하여 신중하게 운전 할 것.

8. 조향장치, 제동장치, 후진 또는 서행 등의 각종 경보장치 작동     여부를 확인할 것.

9. 차량에 고장 등 이상발견 즉시 감독자에게 보고 조치를 받을     것.

10. 본 장비의 운행자는 반드시 정 위치에 주‧ 정차하고, 일상점      검 및 장비의 청결을 항상 유지할 것.