번호키 설치 방법

1. 기존 보조키

현재 설치된 보조키 자리에 번호키를 설치하면, 쉽게 설치할수 있음. 문에 보조키가 없는 경우 설치시 드릴이외에 문에 구멍을 내주는 공구(날)을 달아서 사용해야함. 번호키 설치시 기준은 기존보조키의 키뭉치 구멍입니다.

필요공구 : 전기 및 충전드릴(힘면에서는 충전보다는 전기가 좋음)

2. 방안 기존 보조키 철거

집안에 설치된 기존보조키의 방안에 설치된 안바디를 철거한 모습(기존 보조키와 문짝이 연결된 나사를 풀어줌). 구멍난 부분이 나사가 쪼여있던 부분

3. 키뭉치와 기존보조키 가이드

기존 보조키 철거시 분리되는 키뭉치와 보조키 가이드.(번호키를 달지 않고 키만 바꾸고 싶으시면, 키뭉치를 따로 구입해서 재 조립하여 사용할수 있습니다. 키뭉치 구성은 키뭉치와 열쇠이고 대략 5,000원 정도하더라구요!)

4. 번호키 구성품

설치할 번호키의 구성품으로 번호키, 설치 가이드, 설명서. 설치시 필요한 나사는 번호키 박스안에 들어있습니다. 요즘 번호키는 보통 4만원정도 주시면 구입하실수 있고요. 번호전용과 전자키가 들어있는 두종류로 구분됩니다.(전자키가 있는것이 조금더 비싸요!) 위 사진의 번호키는 번호와 전자키가 다되는 것으로 인터넷에서 45,000원주고 구입한것임.(저렴하게 전자키까지 구성한 제품이라 비밀번호는 하나만 설정됩니다. 번호전용 번호키는 여려개의 비밀번호와 마스터 비밀번호를 설정하여 사용할수 있음)

5. 걸쇠와 번호키 안바디 받침판 부착

4번의 구성품중 설치 가이드를 이용하여, 문와꾸에 걸쇠와 번호키 안바디 받침판 부착한 사진입니다. 설치가이드는 끝부분을 접을수 있게 되어있어 직각으로 접어서 문과 와꾸에 나사를 박을 부분을 표시하시고 걸쇠와 안바디 받침판을 부착하면 됩니다. 부착방법은 간단하여 제품을 받아보시고 설치 가이드와 설명서를 잠깐만 보시면 누구나 다하실수 있습니다. ㅋ.ㅋㅋㅋ 전 처음 설치할 때 3시간정도 걸리더라구요. ㅋㅋㅋ

6. 안바디와 아웃바디 설치

5번에 설치한 안바디 받침대에 안바디와 아웃바디를 붙이고 나사를 쪼여주면 모든 설치는 끝납니다. 나머지 비밀번호 및 전자키 설치는 설명서를 보고 설정하시면 됩니다.

좋은 내용은 아니지만, 아직 모르시는 분이 계실까봐 작성해 봅니다. 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 벌써 2009년의 마지막 달력이네요. 울 회원님덜 연말이라고 넘 과음하지 마시고, 항상 건강하세용!!

2009년 12월 11일 청주도전자 이성용 드림

셀프 설치시 궁금한 사항은 언제든지 연락주세용~~